|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código** |  | **Descrição** | **Qtde** | **Valor unitario** |
| MH\_575 |  | Chumbador tipo parabolt Ø1/4, L=44,4mm (Ref, "Walsywa WB" com acabamento em INOX), em Aço Inox | 11.712,00 |  |
| MH\_576 |  | Chumbador tipo parabolt Ø1/4, L=57,1mm (Ref, "Walsywa WB" com acabamento em INOX), em Aço Inox | 28.512,00 |  |
| MH\_577 |  | Chumbador tipo parabolt Ø5/16", L=82,5mm (Ref, "Walsywa WB" com acabamento em INOX), em Aço Inox | 7.296,00 |  |
| MH\_578 |  | Parafuso A.A. cabeça de panela, com rosca soberba, DIN 7971-B, em Aço Inox AISI-304, Ø5/16, L=25,4mm, com arruela e bucha fischer-S6 | 21.504,00 | 55,00 o Cento (completo) |
| MH\_579 |  | Parafuso sextavado A.A., com rosca soberba e bucha Fischer-S6, ASME B18.2.1,  Ø5/16, L = 60 mm em aço Inox AISI-304 com arruela | 636,00 | 65,00 o Cento (completo ) |
| MH\_580 |  | PARAFUSO SEXTAVADO, 1/4", L=1", AISI B 18.2.1, ROSCA: UNC - ASME B 1.1-2A, EM AÇO INOX AISI 304 | 9.216,00 | 30,86 o Cento |
| MH\_581 |  | Parafuso sextavado, ANSI B 18.2.1, Rosca: UNC - ASME B 1.1-2A, em Aço INOX AISI 304, Ø3/16, L=25,4mm, (com arruela e porca) | 13.824,00 | 43,97 o Cento (completo) |
| MH\_582 |  | Rebite para fixação, Ø 4 mm x  14 mm, em Aço Inox | 28.512,00 | 30,65 o cento |
| MH\_657 |  | PARAFUSO SEXTAVADO 1/2" E L=1 1/2", COM PORCA E ARRUELA, EM AÇO INOX AISI-304, Conf.  detalhe da base do pilar, des.: RV/E/T/AEC/D03 | 128,00 | 254,40 o Cento (completo ) |
| MH\_658 |  | CHUMBADOR TIPO PARABOLT, 5/16", L=69,8 mm, REF. "WALSYWA WB", EM AÇO INOX, Conf.  detalhe 4, 5 e 6, des.: RV/E/T/AEC/D01 E D02 | 256,00 |  |
| MH\_659 |  | PARAFUSO SEXTAVADO 3/8" E L=1 1/2", COM PORCA E ARRUELA, EM AÇO INOX AISI-304, Conf.  detalhe 3, des.: RV/E/T/AEC/D01 | 1.464,00 | 115,00 o Cento (completo ) |